[image: zghx][image: ]恒久致远     诚信至上

[image: C:/Users/10176/AppData/Local/Temp/kaimatting/20210405094532/output_aiMatting_20210405094802.pngoutput_aiMatting_20210405094802][image: 蓝黑封面]河南省恒信锅炉制造有限公司
产品推荐书
1.05MW立式生物质热水锅炉


联系人员：

联系电话：

单位地址：河南省周口市太康县恒
信工业园
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1、 配置清单：
CLSW1.05-85/60-SCI立式生物质热水锅炉产品配置单
	序号
	产品名称
	产品型号
	单位
	数量
	产地·品牌
	备注

	一
	锅炉主机
	CLSW1.05-85/60-SCI
	台
	1
	恒信
	

	二
	电脑控制柜
	主柜规格：HXDK-1.05
	台
	1
	恒信
	

	三
	上料斗装置
	SLJ-1.05
	台
	1
	恒信
	

	四
	送料风机
	150FLJ7/DF-2-1
	台
	1
	江苏
	

	五
	送料电机
	6GU-100K
	台
	1
	上海
	

	六
	炉排鼓风机
	150FLJ7/DF-2-1
	台
	1
	山东
	

	七
	生物质炉排
	SWZLP
	套
	1
	江苏
	

	八
	离心引风机
	7-41-11-4A
	台
	1
	恒信
	

	九
	除尘器
	CCQ-1.05
	台
	1
	恒信
	

	十
	膨胀水箱
	1.05MW标配/DN600
	台
	1
	恒信
	

	十一
	烟囱
	Φ325
	节
	1
	恒信
	

	十二
	配套阀门仪表
	

	1
	出水阀
	DN80
	台
	1
	郑州
	出水

	2
	回水阀
	DN80
	台
	1
	郑州
	回水

	3
	球式排污阀
	DN40
	台
	1
	郑州
	排污

	4
	浮球阀
	Z41H-16/DN25
	台
	1
	郑州
	给水

	5
	内螺纹球阀
	Q11F-16/DN25
	台
	1
	郑州
	给水

	6
	液位管
	H-350/DN20
	根
	1
	郑州
	水位

	7
	液位拷克
	DN20
	对
	1
	郑州
	水位

	8
	螺丝螺母
	M12×50
	套
	12
	郑州
	烟囱

	十三
	随机技术资料
	

	1
	使用说明书
	CLSW1.05-85/60-SCI
	份
	1
	恒信
	

	2
	合格证
	CLSW1.05-85/60-SCI
	份
	1
	恒信
	

	3
	规格指示铭牌
	CLSW1.05-85/60-SCI
	份
	1
	恒信
	

	十四
	热水循环泵
	7.5KW
	台
	1
	上海
	选配

	以上全套总价合计：         元整 （￥：    .00元）

	注：


2、 技术参数：
	CLSW1.05-85/60-SCI主机技术参数

	型号
	CLSW1.05-85/60-SCI

	额定发热量KW/h
	1050

	工作压力/MPa
	常压

	出水温度/°C
	85

	回水温度/°C
	60

	测试热效率
	≥85

	水试验压力/MPa
	0.2

	大件运输重量/T
	2.52

	设计燃料
	生物质颗粒
	Qydw=3850kcal/kg

	燃料消耗量
	生物质
	300-400kg/h（最小工况/最大工况）

	运输尺寸（长X宽x高）m
	1.9*1.8*2.85

	出水/回水接口DN
	80

	排污口DN
	40

	烟囱口径内径mm
	325

	配套鼓风机规范
	配套引风机规范

	型号
	150FLJ7/DF-2-1
	型号
	7-41-11-4A

	电流
	1.6A
	风量
	3996-1365m3/h

	电容
	4μF/500V
	压力
	1893-2676pa

	电机功率
	330W
	电机功率
	3KW

	热水循环泵适配规范
	配套电控规范

	型号
	IRG80-160
	型号
	HXDK-1.05

	流量
	50m3/h
	测温器范围
	0-100℃

	扬程
	32m
	本体结构
	箱式

	电机功率
	7.5KW
	固定方式
	挂式


3、 [image: DJI_0386(1)]公司简介：
河南省恒信锅炉制造有限公司始建于2006年，厂区位于河南省周口市太康县张集镇G311国道路北，距商周高速和永登高速出口1公里，生产和交通条件便利，地理环境优越，恒信锅炉是具有B级锅炉制造许可和D级压力容器制造许可的企业，公司已通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三大认证。近年来与多家科研单位和院校合作，目前主要有中船713所技术合作单位，西安交大热能技术合作单位，河南大学试点合作单位。恒信锅炉总投资9600万元，厂区占地3万多平方米，主建车间6千平方米，拥有多种大型专用生产设备，埋弧自动焊机、35mm卷板机、80mm摇臂钻床、铣边机、剪板机、卧式车床、取边机、车床、电动吊车、叉车等，公司具有B级锅炉制造资格，由专业锅炉热能团队，其中高级工程师2人，工程师助理6人，各类技术人员25人，车间技术人员206人，年生产能力4000蒸吨。主要产品：蒸汽锅炉；蒸汽发生器；热风炉，热水锅炉，导热油锅炉，压力容器，燃气锅炉，燃油锅炉，电磁锅炉，燃油气真空热水锅炉，电真空热水锅炉，相变间接热水锅炉，冷凝真空热水锅炉，供暖锅炉，洗浴锅炉、开水锅炉、烘干热风锅炉，链条炉排手烧锅炉，卧式三回程全自动蒸汽锅炉，燃油开水锅炉，燃气茶炉，电蒸汽开水锅炉，电蒸汽锅炉，电蒸汽发生器，电热水锅炉，汽水两用锅炉，燃油蒸汽发生器，燃气蒸汽发生器，电蒸汽发生器，燃油热风炉，燃气热风炉，生物质热风炉，生物质汽水锅炉，生物质蒸汽发生器，蒸汽储罐，空气储罐，分汽包，分汽缸，非标容器，木材防腐罐，木材浸注罐等系列产品，欢迎订购。
公司秉承服务客户、做百年企业的崇高精神，建卧了产品售前咨询和售后服务体系，有完善的质保档案，快速解决产品的安装、使用、维修等实际问题，给客户提供稳定可靠的技术支持。质量是企业的生命，恒信锅炉秉承品质先行的理念，让用户放心是我们对您的郑重承诺。从锅炉设备工程的设计、选型、运输、安装、检验、调试等各个环节，我们都将充分考虑到您的需求，都充分想到了您的关注。我们将坚持不懈的狠抓质量，孜孜不倦地追求完美。河南恒信锅炉制造有限公司售后服务按国家新“三包”规定执行，提供全方位的工程售后服务。在国内三十多个省一百多个市区域，执行专业的服务理念，全程待命。产品工程质量、改造升级等问题，我们都将以用户为中心全程跟踪、定期维护、定期保养，让一切问题都能迎刃而解。
4、 公司资质与产品展示：
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5、 立式生物质热水锅炉简介及特点：
本产品自动化程度极高，个性化的设计，全部程序都集中在一个控制系统上，方便了每个操作者。
  采用液晶显示自动智能电控系统：
设备操作系统为自动控制，所有的运行状态均可在液晶屏中一目了然。您可以在显示屏中观察到设备工作状态，设备水位状态，设备运行负荷状态，水泵运行状态，故障报警状态等，让您随时掌握设备运行状况，使用更放心。
  采用优质零部件：
所有的管路和仪器仪表连接均采用不锈钢管或铜管连接，电器采用国内最知名电器，使用安全可靠，配置豪华。 
   极易安装，使用方便：
产品出厂前均通过严格的调试，用户只需要将电源和水源接好，按下启动键设备即可进入自动运行状态，无需繁杂的安装。 
  科学设计，精美外观：
采用新式设计风格，内部设计结构合理，维修保养方便。设备外壳采用数控切割和数控折边成型工艺，做工精细；外壳表面经过高温喷塑处理，经久耐用，外表美观大方。 
主要的特点：
1、环保性
适用范围广，符合环保要求； 
2、经济性
采用最新节能环保技术，可节约每月费用的30%左右，采用高效的保温材料，热损失极低，节约燃料成本； 
3、安全性
具有缺水、超压、超温多种保护功能，安全可靠； 
4、实用性 
设备结构简单，占地面积小，安装维修方便，使用寿命长； 
5、方便性 
可以任意选择自动电脑型和数显数表型二种控制，容易操作,故障少,使用方便； 
6、可调性
 可以在额定范围内根据需要任意调整负载；
燃煤、燃油、电热、燃气应用领域等设备配套使用供暖
其它行业：（油田、汽车）行业供暖、（宾馆、宿舍、学校）或热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护等。



[image: 微信图片_20210813091443]
本清单给贵公司选择参考
部分零部件因供货因素，设备参数以实际出厂设备参数为准！
我们讲秉承客户至上的原则，在确保技术，质量的同时，为客户朋友提供售前售后等全方位的服务，解决客户的后顾之忧，将以耐心，诚心热情的态度服务每一位客户！
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